一、施工期大气环境保护措施

施工过程中产生的施工扬尘、运输扬尘、汽车尾气等废气尽管是短期的，但会对周围环境带来不利的影响，所以在施工期应采取积极的措施尽量减少扬尘的产生。根据《张掖市大气污染防治条例》，在施工场地应采取措施防治扬尘的污染，具体措施如下：

（1）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。

（2）施工作业区应配备专人负责施工环保管理，做到科学管理、文明施工；施工前制定施工计划，明确运输路线及运输时间、施工周期等，施工时严格按照确定的路线及时间进行运输。在基础施工期，应尽可能采取措施加快工程进度，缩短危害周期。

（3）施工单位应当在施工工地设置硬质围挡；施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。

（4）采取物料堆放覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、土方开挖湿法作业、路面硬化、冲洗地面和车辆、渣土车辆密闭等防尘降尘措施。

（5）在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理部门等信息，建立工作台账，记录每日扬尘污染防治措施落实情况、覆盖面积、出入洗车洒水次数和持续时间等信息。

（6）机动车、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物；在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修，经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。

（7）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网（布）遮盖或其他表面固化措施；防尘网（布）应当符合质量标准，不得随意弃置、填埋或者焚烧，破损时应当及时修复或者更换，防止造成大气污染。

（8）工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。运输垃圾、渣土、砂石、土方、水泥、商品混凝土、石灰、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

（9）装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。贮存水泥、石灰、石膏、砂土等易产尘的物料应当密闭，不能密闭的，应当设置不低于堆放高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。

采取上述措施后，施工期对环境空气的影响能得到有效控制，对环境空气的影响不大，治理措施可行。

二、施工期地表水环境保护措施

为尽量减少施工废水对水环境的影响，施工期拟采取的水环境保护措施如下：

（1）在施工场地附近设置施工废水沉淀池，将施工过程中产生的废水经沉淀处理后回用于工程用水及道路降尘等；

（2）施工时施工人员产生的生活污水利用站区设置的临时旱厕（防渗）进行处理，定期清掏，施工结束后进行处理，并恢复迹地。此外，本项目处于戈壁地带，属于较为干旱缺水地区，施工期污水量很小，大部分污水会被自然蒸发，因此施工期排水对地表水、地下水环境影响不大；

（3）施工单位做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。

在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对站址周边地表水环境产生不良影响

三、施工期声环境保护措施

本项目拟采取的施工噪声影响保护措施如下：

（1）施工单位采用满足国家相应噪声标准且低噪音的机械设备或带隔声、消声设备。

（2）施工单位合理规划施工时间和安排施工场地，夜间禁止施工。严禁高噪声、高振动的设备在中午及夜间休息时间作业。

（3）在满足工程建设要求的情况下尽量优化施工时序，避免高噪声设备同时运行，尽量缩短施工工期。

本项目施工期较短，在采取上述措施后，施工噪声对周围声环境的影响有限，随着施工期的结束其对周围的影响也随之消失。

四、固体废物环境保护措施

（1）施工人员生活垃圾通过设置垃圾箱集中收集、分类堆放，定期运至环卫部门指定的地点位置。

（2）施工过程中尽量做到土石方平衡，减少弃土的产生，对施工临时堆土，集中、合理堆放，予以苫盖，遇干燥天气时进行洒水。

（3）建筑垃圾及弃渣由施工单位及时清运，使工程建设产生的各类垃圾处于可控状态。

采取上述措施后，对当地环境影响不大。

五、生态环境保护措施

（1）人员行为规范

①加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识。

②注意保护植被，禁止破坏地表植被，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。

③施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。

④生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。

（2）植被保护措施

严格控制施工范围，施工人员必须在界定的范围内作业，施工机械进入厂区施工时，应派专人现场指挥，避免碾压沿途的植被。

（3）野生动物保护措施

①选用低噪声的施工设备，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。

②施工期如发现珍稀保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤珍稀保护动物。对受伤的珍稀动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。

（4）工程措施

①设计中应加强土石方的调配力度，进行充分的移挖作填，减少弃土弃渣量。

②站址区域开挖面及时平整，临时堆土安全合理堆放，施工弃土及时清运，减少施工用地。

③施工期主要采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方堆放时在堆土坡脚堆码两排双层土袋进行挡护，顶面用密目网进行苫盖，用剥离的表土装入编织袋挡护剩余的剥离表土和基础开挖出的土石方。

（5）水土保持措施

根据项目施工特点和水土流失影响分析，在施工过程中应切实加强预防保护措施，尽量减少施工过程中因人为因素而新增的水土流失。

①选择合理施工工期，尽量避免雨季施工。若在雨天施工，可选用彩条布对临时堆方及边坡裸露地表进行覆盖，以防止临时堆料、堆土及开挖裸露地表等被雨水冲刷。

②弃土临时堆放场周围设置拦挡，覆盖防雨布。

③严格控制土石方的运输流失，不要装载过满，采用加盖车运输。运输途中控制车速，尽量减少土石料在运输过程中的流失。

④切实做好临时排水设施，并与永久性排水设施相结合，使施工场地处于良好的排水状态，且排出的水不得危及附近设施。施工过程中应加强测量监控，边坡随开挖随修整，并及早施做边坡防护

（6）施工结束后生态恢复措施

施工结束后，临时占地等采取覆土、平整、绿化等方式恢复原有土地类型。本项目临时占地面积约2400m2，其中包含站内施工生产生活区（500m2）、材料堆场（1000m2），站外进站道路北侧临时堆土区（800m2），线路牵张场（100m2）。施工结束后，对于站内临时占地，随施工结束逐步拆除、清理地表建筑、构筑物，场地进行硬化，用于站内构筑物建设；对于站外临时占地，首先应将临时占地范围内的堆料全部清理干净，再进行土地整治，整治完成后将前期剥离的表土回铺至上述临时占地内，对表土回铺区采取洒水结皮措施。根据周围生态环境，以宜荒则荒、宜草则草为原则，对适宜植草的区域播撒草籽，草籽选择与本地植被群落相适应的草种，不得引进外来物种。根据草籽品种不同，每平方米草籽用量约5~35g，临时占地区域草籽撒播用量约为31.5kg。