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附件1

第三轮省级生态环境保护督察第11项

整改任务完成情况

问题编号：11
问题表述：部分矿山未严格按照“三合一”方案进行开采，已修复治理的矿山整改标准不高，修复效果有差距。高台县2家采矿企业和山丹县9家生产规模5—20万立方米/年的小型砂石开采企业未落实“边开采、边修复”的要求，地质环境得不到及时恢复。华美矿业无序开采，一些作业平台超过方案设计的高度要求，形成垂直开采立面。元和石料矿区开采面无任何修复痕迹。张掖远达公路材料有限公司老矿区废渣未清理，闭矿后生态恢复治理任务未落实。华夏嘉宏有限责任公司土湾子石灰石矿、天昊商贸责任公司豁洛河石灰石矿、甘肃新洲矿业有限公司小柳沟钨矿探矿项目等矿山开采企业未按要求建设弃渣场，废渣随意倾倒堆放，恢复治理工作滞后。

整改目标：矿山开采符合《矿产资源开发与恢复治理方案》设计要求，生态修复治理措施全面落实。

整改时限：2026年12月31日前
整改实施主体：高台县、山丹县、肃南县党委和人民政府，市自然资源局、市应急管理局

整改情况：1.①高台县2家矿山企业为高台县新福矿产品有限公司锯条山冶金用石英岩矿和高台县昶利硅业有限公司锯条山冶金用石英岩矿。至目前，2户矿山企业已按照《矿产资源开发与恢复治理方案》要求，对露天采场开采台阶进行整治，对部分边坡存在的浮石进行了清理；对排土场表面进行了平整和压实，对边坡进行了削坡整治，对堆料场进行了整合，并对成品料堆覆盖防尘网，同时拆除矿区范围内破碎设备，现已按照要求恢复治理到位。②山丹县督促9家小型砂石开采企业按照“边开采、边修复”要求，清理采掘面浮石，规范堆放矿石和矿渣，对采空区进行平整恢复，完成整改工作。
2.①针对“华美矿业无序开采，一些作业平台超过方案设计的高度要求，形成垂直开采立面”的问题，2025年5月17日，山丹县自然资源局邀请技术支撑单位进行实地核查，向企业下达《责令整改通知书》，督促企业严格执行《开发利用方案》设计要求，通过修建平台，边坡削坡，踩坑回填，覆土等方式完成整治。2025年5月28日，经专家现场复核并通过验收，该问题已整改；②针对“元和石料矿区开采面无任何修复痕迹”的问题，2025年5月17日，山丹县自然资源局邀请技术支撑单位进行实地核查，向企业下达《责令整改通知书》，督促企业严格按照《矿山地质环境恢复治理方案》要求清理开采面废石废渣，对边坡进行削坡处理，落实阶梯式开采。2025年5月28日，经专家现场复核并通过验收，该问题已整改。

3.针对“张掖远达公路材料有限公司老矿区废渣未清理，闭矿后生态恢复治理任务未落实”的问题，2025年5月15日，山丹县自然资源局邀请技术支撑单位进行实地核查，向企业下达《责令整改通知书》，督促企业及时整改。按照相关规定，企业已完成矿区废渣、危岩浮石清理及矿区恢复治理工作。目前企业已编制完成《闭坑地质报告》，顺利通过专家评审并完成备案。2026年1月27日，经专家组现场复核验收，该矿区生态恢复治理工作达标通过，相关问题已全部整改到位。

4.华夏嘉宏等三宗矿山企业结合矿区弃渣场现存问题及生态恢复治理实际需求，委托专业地勘单位编制完成《矿山地质环境保护与恢复治理方案》，并严格依照方案施工标准、治理流程，全面推进弃渣场整改及生态修复作业。①华夏嘉宏有限责任公司土湾子石灰石矿。完成刷坡整平41917立方米、覆土8383立方米、修建挡土墙597立方米、清理渣石1095立方米，设置道路安全防护墙260米、维修道路安全防护墙250米，平整安全平台120米。②天昊商贸责任公司豁洛河石灰石矿。完成刷坡整平20855立方米、覆土4171立方米、修建挡土墙876立方米、清理渣石15060立方米，设置道路安全防护墙1600米、维修安全防护墙2600米。③甘肃新洲矿业有限公司小柳沟钨矿。对渣场采用四级台阶式分层治理，每级台阶高度8米，四级总高度32米，台阶间设置宽度6米的马道平台，完成刷坡整平9367立方米、整平覆土2810立方米、修建挡土墙387立方米。上述三宗矿山均已完成弃渣场建设及恢复治理工作，且通过专家验收。
整改结论：已完成整改
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