**中工国际驱动安装手册**

# 系统前期准备

## 驱动安装说明

### 安装驱动程序

打开会员登录网站下载驱动



1、右击安装程序，点击“以管理员身份运行”



2、点击“是”，安装准备页面，如下图：

****

3、选择下一步，进入自动安装流程，如下图：



4、安装完成后，点击完成，重启电脑即可：如下图：



## 证书工具

### 修改口令（翔晟）

用户可以点击桌面上面证书管理工具，进入证书管理界面。

口令相当于证书Key的密码，需要妥善保管，新发出的证书Key的密码：

123456，为了您的证书的安全，请立即修改密码，如下图：



输入正确的旧口令和新口令，点击确认就可以修改密码了。请不要忘记您的密码，如果忘记，请到该项目CA发证中心或联系系统管理员进行密码的初始化。